MODELLO MOTO SHOCK FORK L.OLIO

MXJ 85cc K 4,5 3.6 70mm.

MXJ 100cc K 4,8 3.6 70mm.

MX 125cc/144cc K 4,6 4.3 330cc C

MX 250cc/300cc K 4,8 4.4 330cc B

MX 250cc/300cc F K 5,0 4.5 330cc A

MX 450cc/530cc F K 5,2 4.8 370cc E

ENJ 85cc K 4,5 3.6 70mm AIR.

EN 125cc/144cc K K 4,4 4.0 330cc D

EN 250cc/300cc K K 4,6 4.3 330cc C

EN 250cc/300cc F K 4,8 4.3 330cc C

EN 450cc/530cc F K 5,0 4.4 330cc B

SMR 125cc/144cc K 5,6 4.3 380cc \* C

SMR 300cc K 5,8 4.4 380cc \* B

SMR 250cc/300cc F K 5,8 4.4 380cc \* B

SMR 450cc/530cc F K 6,0 4.5 380cc \* A

SMXJ 85cc K 6,0 3,8 \* 60mm AIR .

SMX 125cc/144cc K 5,2 4.4 380cc \* B

SMX 300cc (link std) K 5,6 4.5 380cc \* A

SMX 300cc (link cnc) K 5,4 4.5 380cc \* A

SMX 250cc F (link std) K 5,6 4.5 380cc \* A

SMX 250cc F (link cnc) K 5,4 4.5 380cc \* A

SMX 450cc F (link std) K 5,8 4.8 380cc \* E

SMX 450cc F (link cnc) K 5,6 4.8 380cc \* E